**ZASADY EKSPLOATACJI I KORZYSTANIA SKATEPARKU**

**Szanowni Goście, poniższe zasady zostały opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego „ Arkonka” zwanego dalej „ obiektem”. Przebywanie na tym terenie oznacza znajomość i akceptację obowiązujących zasad.**

**REGULAMIN**

1. Uczestnicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.
2. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolkach lub rolkach z podstawowymi umiejętnościami.
3. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie jedna osoba.
4. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym: kasku, ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki jest zabroniona.
5. Jazda i użytkowanie urządzeń skateparku pod wpływem alkoholu i środków odurzających jest zabronione
6. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów oraz innych przedstawicieli ustawowych.
7. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie na strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
8. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z użytkowania skateparku, operator parku nie ponosi odpowiedzialności.

**PAMIĘTAJ**

Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód.

Nie przeceniaj swoich możliwości.

Nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

**KILKA WAŻNYCH ZASAD DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE SKATEPARKU**

1. Zawsze najpierw obadaj przeszkodę a później wykonuj na niej triki.
2. Przed trikiem upewnij się czy przeszkoda jest wolna.
3. Nie skacz, jeśli nie jesteś pewien czy lądowanie jest puste.
4. Uszkodzenia przeszkód sygnalizuj operatorowi skateparku.
5. Nie wolno korzystać ze skateparku rowerami BMX o metalowych zakończeniach.

**ZASADY KONSERWACJI SKATEPARKU**

1. Powierzchnia skateparku powinna być zawsze czysta, wolna od piasku, wody(śniegu) i liści.
2. Uszczerbki pojawiające się na częściach metalowych skateparku, wynikłe z eksploatacji, należy niezwłocznie usunąć drobnym pilnikiem.
3. Widoczne połączenia (śrubami) skateparku należy okresowo kontrolować i ewentualnie dokręcać.
4. Istnieje możliwość pojawienia się rdzy w miejscach spawów elementów stalowych, takie miejsca należy podmalować farbą.

 **Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie**